**ШАМ - 12/1320**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Металлический шкаф для документов ШАМ - 12/1320****Размер:** 1320х425х500.**Срок службы:** 10 лет.**ГОСТ 16371-2014**Шкаф для документов имеет одну секцию (1320х425х500 мм.) с одной дверью (1225х347 мм.), с ребром жесткости (1140х93х14 мм.). Дверь крепится на скрытые внутренние петли. Дверь оборудована ригельным замком на 2 ригеля (620х4 мм.) на расстоянии от верха двери до центра замка 615 мм.(В комплекте к шкафу идет 2 ключа).Имеет три регулируемые по высоте полки (420х457), расстояние от крыши шкафа до верхней полки 160 мм., далее отверстия располагаются на расстоянии 85 мм.Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.):Крыши - 34 ;Цоколя - 54.Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ШАМ-12/1320** | **1320х425х500** |
| **1** | **Количество секций,шт** | **1** |
|  | **Внутренние размеры отделения(ВхШхГ), мм** | **1265х423х480** |
| **2** | **Количество дверей,шт** | **1** |
|  | **Размер одной двери (ВхШ),мм** | **1225х347** |
|  | **Количество ребер жесткости на каждой двери, шт** | **1** |
|  | **Размер ребра жесткости (ВхШхГ),мм** | **1140х93х14** |
|  | **Крепление дверей** | **Скрытые внутренние петли** |
|  | **Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт** | **-** |
|  | **Размер блока вентиляционных отверстий (ВхШ), мм** | **-** |
| **3** | **Количество полок** | **2** |
|  | **Расстояние от крыши шкафа до верхнего отверстия для полки, мм** | **160** |
|  | **Расстояние между отверстиями для полки** | **85** |
|  | **Размеры полки(ШхГ), мм** | **420х457** |
| **4** | **Количество крепежа к полкам, шт** | **8** |
| **5** | **Количество ригельных замков, шт** | **1** |
|  | **Общее количество ключей к замкам, шт** | **2** |
|  | **Расстояние от центра замка до верха двери, мм** | **615** |
|  | **Размер пластикового основания замка,мм** | **82х82** |
| **6** | **Количество ригелей (замок),шт** | **2** |
|  | **Длина ригеля, мм** | **620** |
|  | **Диаметр ригеля, мм** | **4** |
| **7** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм** | **34** |
| **8** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм** | **54** |
| **9** | **Соответствие ГОСТ 16371-2014** | **Соответствие** |
| **10** | **Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.** | **Соответствие** |
| **11** | **При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.** | **Соответствие** |
| **12** | **Возможность установки регулируемых опор** | **Нет** |
| **13** | **Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем.****Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки и их вес.** | **Соответствие** |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**